**TP TC 032/2013承压设备安全技术法规CU-TR（EAC）认证申请调查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование оборудование**  **设备名称** | **Тип, марка, модель**  **类型，品牌，型号** | **Код ТН ВЭД**  **海关编码** | **Рабочая среда (жидкость, газ, пар)**  **工作介质（液体、气体、蒸汽）** | **Группа рабочей среды (1 или 2) см. Примечание**  **工作介质类别（1类或2类，见备注说明** | **Диаметр номинальный (для арматуры, трубопроводов), мм**  **公称直径（对于配件、管道），mm** | **Вместимость (для сосуда, котла), м3**  **容积（对于容器、锅炉），m³** | **Расчетное давление, МПа**  **设计压力，MPa** | **Ответ эксперта工程师判断结果：** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Group 1: the working environment, consisting of a flammable, oxidizing, flammable, explosive, toxic and highly toxic gases, liquids and vapors in the single-phase state, and mixtures thereof;

Group 2: all other operating environments that are not assigned to group 1;

**Примечание:** группа 1: рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;

1类：易燃，氧化，易爆，有毒的气体、液体和蒸汽或者他们的混合物

группа 2: все прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

2类：其它不属于1类的介质